Projekt:					
LV:					

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
	Filtrationsgerät mobil		

			

	Filtrationsgeräte		
		
	UWS HEATY FILTRA Advanced No 2 Filtrationsgerät für Heiz- Kühlanlagen

			
			
	Zum Reinigen von Heiz- und Kühlsystemen
bei Verschmutzungen, Verschlammungen
und Ablagerungen. Auch für die Heiz- 
Kühlwasseraufbereitung, bei 
gleichzeitiger Verwendung mehrerer, 
unsere Compositebehälter geeignet.
Volumenstrom einstellbar. 
Komplett montiert auf einer Sackkarre,
mit Vollgummireifen.

Bestehend aus:
Heißwasserpumpe,
Edelstahlfiltergehäuse,
Filterkapazitätsanzeige,
Absprerrventile,
Volumenstromesser einstellbar,
MAGella Twister 10 
Dual-Filter für magnetische und 
nichtmagnetische Verunreinigungen inkl. 
3 Filterbeutel (1x integr. 2x extra), 
Filtergrad >1 Mikrometer, 
Schlauchset (4 x 3 m Qualitätsschlauch
mit hochwertigen Schnellverbindern,
Entnahmehahn, Wasserzähler.

Technische Daten:
Max. Filtration:		2.800 l/h
Max. Betriebsdruck:	          6 bar
Max. Wassertemperatur:	95 °C
Magnetfeldstärke Gauss:	11x12.0000 G	
Gewicht:			34 kg
H / B / T in mm:		1.170x480x470 
Stromanschluss:		230V/50Hz/6,5A

Artikelbezeichnung: 	           HEATY FILTRA 
				Advanced No 2

		

			

	Summe 	 		

Projekt:					
LV:					

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

		
		
	Summe